## 黄冈市安全文明施工现场申报资料要求一览表

**（按顺序装订成册）**

封面：2022年度创建黄冈市安全文明施工现场申报资料

目录：

1、《黄冈市安全文明施工现场计划表》一份；（第 页）

2、《黄冈市安全文明施工现场申报表》一份；（第 页）

3、工程项目《施工许可证》复印件（加盖企业公章，原件由评审委员会委派专家评为工作组现场复核）一份；（第 页）

4、申报单位《营业执照》、《资质证书》和《安全生产许可证》复印件（加盖企业公章）各一份；（第 页）

5、申报单位对所申报项目的管理人员任命文件，以及项目经理、技术负责人、安全员的资格证书复印件（加盖企业公章）各一份；（第

页）

6、现场创建“市安全文明施工现场”的工作介绍材料一份；能反映工程基础、主体、装修各阶段施工的主要部位（1施工现场全貌、2基础、3主体结构、4作业区、5办公区、6生活区、7施工用电、8脚手架、9塔吊、10外用电梯、11物料提升机等安全防护、12文明施工及扬尘治理情况的原始照片各若干张（至少3张），并加文字说明。）（第 页）

7、其他照片及资料（第 页）

8、“黄冈市安全文明施工现场评委工作组推荐表”附后（本表为评委工作组评审表，内容无需填写）（第 页）

**注意：1、以上资料需装订成册，且缺一不可。**

**2、以上每个分项前需添加一页分隔页。分隔页内容填写 上述8项资料对应的项目。**

附件一：

黄冈市建筑业协会

安全文明施工现场计划表

（2022）

申报项目：

申报单位：

申报时间：

黄冈市安全文明施工现场计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称（全称） |  | | |  |
| 施工单位（全称） |  | | |  |
| 工程地址 |  | | |  |
| 建设规模 |  | 建设单位 |  |  |
| 结构类型 |  | 工程层数 |  |  |
| 勘察单位 |  | 图审单位 |  |  |
| 设计单位 |  | 监理单位 |  |  |
| 项目经理 |  | 项目经理联系电话 |  |  |
| 联系人姓名 |  | 联系电话 |  |  |
| 开工日期 |  | 预 估 工 程 主 体达到 70%日 期 |  |  |
| 施工许可证号 （复印件附后） |  | 施工许可证是否复印 并附件报送至市协会 |  |  |
| 项目经理承诺：  1 、以上信息， 真实有效  2 、自愿申报， 接受核查  3、项目在工程主体达到 70%，再向市 协会提交“申报表”。 | | 监理单位（建设单位）是否同意：  （公司章） | | 日 |
| 承诺人： | 年 月 | 年 月 | |
| 日 | |
| 申报单位是否同意： | | 各县市区协会意见： | |  |
| （公司章） | | （章） | |  |
| 年 月 日 | | 年 月 | | 日 |

黄冈市安全文明施工现场计划

施工许可证复印件粘贴处

（加盖公章）

|  |
| --- |
|  |

黄冈市建筑业协会

安全文明施工现场申报表

（2022）

申报项目：

申报单位：

申报时间：

黄冈市安全文明施工现场申报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称（全称） |  | | | | |
| 施工单位（全称） |  | | | | |
| 工程地址 |  | | | | |
| 建设规模 |  | | 建设单位 | |  |
| 结构类型 |  | | 工程层数 | |  |
| 勘察单位 |  | | 图审单位 | |  |
| 设计单位 |  | | 监理单位 | |  |
| 项目经理 |  | | 项目经理联系电话 | |  |
| 联系人姓名 |  | | 联系电话 | |  |
| 开工日期 |  | | 工程主体是否完 成 70% | |  |
| 施工许可证号 |  | | 创优目标：  （市安全；省安全 全；大别山杯；楚天 杯；国家级） | |  |
| **项目经理承诺：**  1、该项目在申报该奖项期间未受到住建系统和行政部门“通报批评”及以上行政处罚。  2、如该项目在申报、评选前后受到住建系统或行政部门“通报批评”及以上行政处罚，会及时向黄冈市建筑业协会报告并接受处理。  **签名及盖章：**  **年 月 日** | | **企业承诺：**  1、我企业在申报该奖项期间未受到住建系统和行政部门“通报批评”及以上行政处罚。  2、如我企业在申报、评选前后受到住建系统或行政部门“通报批评”及以上行政处罚，会及时向黄冈市建筑业协会报告并接受处理。  **（公章）**  **年 月 日** | | **监理单位意见：**  同意该项目申报该奖项。  **（公章）**  **年 月 日** | |
| **建设单位意见：**  同意该项目申报该奖项。  **（公章）**  **年 月 日** | | 当地建筑业协会意见：  该项目在本地具有代表性，特向黄冈市建筑业协会推荐该项目参加该奖项评选活动。  **推荐人：**  **（公章）**  **年 月 日** | | 黄冈市建筑业协会“安全 文明”评委工作组意见：  同意该项目申报黄冈市安全文明施工现场。  **组长签名：**  **（公章）**  **年 月 日** | |

黄冈市安全文明施工现场评委工作组推荐表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | | 所在区县 | |  | |
| 工程详细地址 |  | | 施工进度（是否封 顶） | |  | |
| 结构类型 | 基础  剪力墙结构 层主 楼 | | 核查日期 | |  | |
| 建设单位 |  | | 建筑面积(m2) | | 地下 (m2) 地上 (m2) | |
| 监理单位 |  | | 项目经理 |  | 手机 |  |
| 施工单位 |  | | 项目联系人 |  | 手机 |  |
| 核查小组核查情况表 | | | | | | |
| **评审结果（得分情况）** | | **现场核查小组签名** | | | **市协会现场核查监督员** | |
|  | |  | | | 核查期间， 未发现“ 双 方”（核查小组和受评单  位） 存在违规现象，核查 工作正常进行，评审结果 真实、有效。  监督人： | |
| 评委工作组领导意见 | | | | | | |
|  | | | | | | |

注 **1**：本表仅代表评审组的最终意见。

注 **2**：本表由评审组办公室存档备查。

注 **3**：评审组工作完成后，以评委工作组为单位向专家评审委员会提交。

市安全文明工程核查评分汇总表

|  |  |
| --- | --- |
| 安全管理（ 17 分） |  |
| 文明施工（ 17 分） |  |
| 施工用电（ 17 分） |  |
| 安全防护（ 17 分） |  |
| 脚手架及模板支架（ 16 分） |  |
| 机械设备（ 16 分） |  |
| 总计 100 分 |  |
| 综合得分 |  |
| 核查评语： | |

黄冈市建筑工程安全文明施工现场检查评分标准 安全管理检查评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 检查项目 | | 扣分标准 | 应得  分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 保证项目 | 安全生产责任 制 | 1、未落实安全生产责任制的扣 10 分。2、未配备各工种安全技术操作 规程， 扣 2～10 分。3、未落实安 全生产资金保障制度，扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 2 | 目标管理 | 1、无责任目标考核规定或未执行的 扣 8～10 分。 | 10 |  |  |
| 3 | 施工组织设计 | 1、施工组织设计中未制定安全技  术措施，扣 10 分。2、未编制危  险性较大的分部分项工程安全专  项施工方案，扣 10 分。3、未按 规定对超过一定规模危险性较大 的分部分项工程专项施工方案进 行专家论证，扣 10 分。4、未按 施工组织设计、专项施工方案组  织实施，扣 2～10 分。 | 10 |  |  |
| 4 | 安全技术交底 | 1、无书面安全技术交底扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 5 | 安全检查 | 1、未建立安全检查制度扣 10 分。  无安全检查记录，扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 6 | 安全教育 | 1、未建立安全教育培训制度， 扣 10 分。2、施工管理人员、 专职安全员未按规定进行年度 教育培训和考核，每人扣 2 分。 | 10 |  |  |
|  | 小 计 | | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 班前安全活动 | 班前安全活动无记录的扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 8 | 特种作业持证  上  岗 | 一人未经培训从事特种作业的扣 4 分。 | 10 |  |  |
| 9 | 工伤事故处理 | 工伤事故未按规定报告的扣 5-10 分。 | 10 |  |  |
| 10 | 安全标志 | 现场未按要求设置安全标志的扣 5-10  分  。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 40 |  |  |
| 检查项目合  计 | | | | 100 |  |  |

文明施工检查评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 检查项目 | | 扣分标准 | 应得  分 | 扣减  分 | 实得  分 |
| 1 | 保证项目 | 现场围挡 | 1、在市区主要路段的工地周围未 设置高 2.5M 围挡的扣 10 分； 2、一般路段的工地周围未设置高 于  1.8M 围挡的扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 2 | 封闭管理 | 施工现场进出口无大门的扣 10 分 | 10 |  |  |
| 3 | 施工现场 | 1、工地地面未做硬化处理的扣 5 分；  2、工地未设置吸烟处、随意吸烟 的扣  5 分 。 | 10 |  |  |
| 4 | 材料堆放 | 1、建筑材料堆放不整齐、未标出 名称、品种的扣 6 分； 2、易燃易爆物品未分类存放的扣 4 分。 | 10 |  |  |
| 5 | 现场住宿 | 1、宿舍搭设不符合要求的扣 10 分； 2、施工作业区与办公、生活区不 明显  划分的扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 6 | 现场防火 | 1、无消防措施、制度或无灭火器 材的扣 10 分；  2、消防设施不完备的扣 4~8 分。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 治安综合治 理 | 治安防范措施不力、常发生失盗事 件  的扣 3~5 分。 | 10 |  |  |
| 8 | 施工现场标 牌 | 大门口处挂的五牌一图内容不全， 缺  一项扣 2 分。 | 10 |  |  |
| 9 | 生活设施 | 1、无厕所、随地大小便扣 10 分； 2、食堂不符合卫生要求扣 10 分； 3、生活垃圾未及时清理、未装容 器的扣 3~5 分。 | 10 |  |  |
| 10 | 保健急救 | 1、无保健医药箱的扣 5 分； 2、无急救措施和急救器材的扣 5 分。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | | | | 100 |  |  |

施工用电检查评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检查项目 | | 扣分标准 | 应 得分 | 扣减  分 | 实得分 |
| 1 | 保证项目 | 外电防护 | 1、高压电线小于安全距离又无防 护措施的扣 10 分； 2、防护措施不符合要求、封  闭不严密的扣 5~10 分。 | 10 |  |  |
| 2 | 接 地 与 接 零 保护系统 | 1、未采用 TN-S 系统的扣 10 分； 2、保护接零设置错误的每处 扣 4 分 。 | 10 |  |  |
| 3 | 配电箱开关箱 | 1、线路不符合“三级配电两级保 护”要求的每条扣 5 分； 2、配电 箱开关箱装配不符合  要求的每处扣 2 分。 | 10 |  |  |
| 4 | 现场照明 | 1、室内线路及灯具安装高度低于 2.4M 未使用安全电压供电的扣 10 分；  2、潮湿作业场所未使用 36V 以 下安全电压的扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 5 | 漏电保护器 | 漏电保护器参数不匹配一处 扣 5 分 。 | 10 |  |  |
| 6 | 交底与验收 | 未对使用电器设备验收人员未进 行安全技术交底的扣  5~10 分。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 配电线路 | 架空线路不符合要求的扣  7~10 分。 | 10 |  |  |
| 8 | 电器装置 | 闸具、熔断器参数与设备容 量不匹配扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 9 | 变配电装置 | 配电房（室） 不符合安全规 定的扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 10 | 用电档案 | 无专项用电施工组织设计的扣 10 分。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | | | | 100 |  |  |

安全防护检查评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 扣分标准 | 应得分 | 扣 减  分 | 实 得  分 |
| 1 | 保证项目 | 高处作业防护 | 2m（含） 以上的高 处作业无防护每处扣 5 分 。 | 10 |  |  |
| 2 | 临边防护 | 临边防护不严、栏杆 高度不够每一处  扣 2 分 。 | 10 |  |  |
| 3 | 防护棚 | 人形通道、物料提 升 机 进 料 口无 防 护 棚，每一处扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 4 | 楼梯口、电梯 井和管道井防 护 | 楼梯口、 电梯井和管 道井一处无防护  扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 5 | 安全帽与安全 带 | 一人不戴安全帽扣 5 分； 一人不系安全带 扣 5 分 。 | 10 |  |  |
| 6 | 安全网 | 1、在建工程外侧立网 封闭不严的扣 5 分； 2、未按要求设置水平 安全网的扣 5 分。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 预留洞口防护 | 大于 30cm 的预留口 无 防 护 的 一 处 扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 8 | 爬梯、架梯的 防护 | 固定爬梯无扶手每一 处扣 5 分； 架梯无控 制角度的绳链每  个扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 9 | 辐射、弧光防 护 | 电焊人员不用防护  面罩每人扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 10 | 粉尘防护 | 粉尘场所作业人员不 戴防尘口罩每人  扣 5 分 。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | | | | 100 |  |  |

脚手架及模板支架检查评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 保证项目 | 搭设方案 | 1、脚手架无搭设方案或方案编审 不符合要求扣 10 分；  2、超过 24M 高度的落地式脚手 架、悬挑脚手架、附着式升降脚 手架无计算书扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 2 | 落地式脚手架、悬 挑式脚手架 | 1、立杆基础不实、不平、无排水 设施扣 5 分； 2、悬挑脚手架悬挑梁材质、锚 固、搁置不符合要求的扣 5~10 分； 3、施工层不满铺脚手板、防护未 超出作业面的每处扣 4 分。 | 10 |  |  |
| 3 | 制 式 （ 附 着 升 降 式、门型、挂式、 吊栏） 脚手架 | 1 、使用不合格产品扣 10 分； 2 、安装不符合要求、维护不到 位、安全保护装置失灵的扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 4 | 模板支架 | 1 、无模板支架搭设方案或方案编 审不符合要求的扣 10 分； 2 、未进行技术交底的扣 5 分； 3、模板支架未按方案搭设的扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 5 | 卸料平台 | 1 、卸料平台无设计计算书或未验 收投入使用的扣 10 分；  2 、未设置限载标识的扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 6 | 交底与验收 | 脚手架、模板支架未验收投入使 用的扣 10 分。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体与剪刀撑 | 高度 24M 以上的脚手架没有连续设 剪刀撑的扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 8 | 脚手架材质 | 脚手架材质不符合要求的扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 9 | 内脚手架 | 内脚手架不设扫地杆与剪刀的撑 扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 10 | 操作人员 | 1、脚手架搭设和操作不是专业人 员的扣 10 分。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | | | | 100 |  |  |

机械设备检查评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | | 扣分标准 | 应得分 | 扣减分 | 实得分 |
| 1 | 保证项目 | 安拆方案 | 1 、无安装、拆卸方案每机 扣 10 分； 2 、起重设备未执行“一体 化”管理的扣 10 分。 | 10 |  |  |
| 2 | 塔吊 | 1 、塔吊地脚螺杆长度不 足、螺帽缺失的每处扣 5 分；  2 、基础积水扣 5 分。 | 10 |  |  |
| 3 | 物料提升机 | 使用不合格产品的扣 10 分； | 10 |  |  |
| 4 | 保险限位装置 | 塔吊、物料提升机、外用 电梯无安全限位保险装置 一机扣 10 分； | 10 |  |  |
| 5 | 验收及检验 | 机械设备安装后未经验收 和检验投入使用的一机扣 10 分； | 10 |  |  |
| 6 | 操作和防护 | 1、操作人员无证上岗每人 扣 5 分； 2、起重设备防护、层门、 转料平台设置不规范的扣 5~10 分。 | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 混凝土搅拌机 | 混凝土搅拌机无保险挂钩 少一个扣 5 分； | 10 |  |  |
| 8 | 小型电动机具 | 小型电动机具无皮带轮防 护罩一机扣 5 分； | 10 |  |  |
| 9 | 手持电动工具 | 手持电动工具不配备移动 式的开关箱一机扣 5 分； | 10 |  |  |
| 10 | 维修及报废 | 机械设备不及时维修带病 运转一机扣 5 分； | 10 |  |  |
|  | 小计 | | 40 |  |  |
| 检查项目合计 | | | | 100 |  |  |